hdmi_controller_RX1_EDID_I2C_SCL |

2024.03.04.17:42:35 | Datasheet

Overview

All Components
RX1_EDID_I2C_SCL altera_avalon_pio 19.2.3
Memory Map

RX1_EDID_I2C_SCL
s1

## RX1_EDID_I2C_SCL

altera_avalon_pio v19.2.3

## Parameters
bitClearingEdgeCapReg | false
bitModifyingOutReg | false
captureEdge | false
direction | Output
edgeType | RISING
generateIRQ | false
irqType | LEVEL
resetValue | 0
simDoTestBenchWiring | false
simDrivenValue | 0
width | 1
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments
BIT_CLEARING_EDGE_REGISTER | 0
BIT_MODIFYING_OUTPUT_REGISTER | 0
CAPTURE | 0
DATA_WIDTH | 1
DO_TEST_BENCH_WIRING | 0
DRIVEN_SIM_VALUE | 0
EDGE_TYPE | NONE
FREQ | 0
HAS_IN | 0
HAS_OUT | 1
HAS_TRI | 0
IRQ_TYPE | NONE
RESET_VALUE | 0

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.02 seconds