hdmi_controller_adv7619_int |

2024.03.04.17:42:28 | Datasheet

Overview

All Components
adv7619_int altera_avalon_pio 19.2.3
Memory Map

adv7619_int
s1

## adv7619_int

altera_avalon_pio v19.2.3

## Parameters
bitClearingEdgeCapReg | false
bitModifyingOutReg | false
captureEdge | true
direction | Input
edgeType | FALLING
generateIRQ | true
irqType | EDGE
resetValue | 0
simDoTestBenchWiring | false
simDrivenValue | 0
width | 1
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments
BIT_CLEARING_EDGE_REGISTER | 0
BIT_MODIFYING_OUTPUT_REGISTER | 0
CAPTURE | 1
DATA_WIDTH | 1
DO_TEST_BENCH_WIRING | 0
DRIVEN_SIM_VALUE | 0
EDGE_TYPE | FALLING
FREQ | 0
HAS_IN | 1
HAS_OUT | 0
HAS_TRI | 0
IRQ_TYPE | EDGE
RESET_VALUE | 0

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.05 seconds