# DE0 CV Board Configuration

## Pin Assignments:

- CLOCK
- SDRAM
- SEG7
- KEY
- LED
- microSD Card
- SW
- UART
- GPIO_0_1

## Pin Assignment Table:

##

CLOCK
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
CLOCK_50 | M9 | input | 3.3-V LVTTL
CLOCK2_50 | H13 | input | 3.3-V LVTTL
CLOCK3_50 | E10 | input | 3.3-V LVTTL

##

SDRAM
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
DRAM_ADDR[0] | W8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[1] | T8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[2] | U11 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[3] | Y10 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[4] | N6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[5] | AB10 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[6] | P12 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[7] | P7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[8] | P8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[9] | R5 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[10] | U8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[11] | P6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[12] | R7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_BA[0] | T7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_BA[1] | AB7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CAS_N | V6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CKE | R6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CLK | AB11 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CS_N | U6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[0] | Y9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[1] | T10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[2] | R9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[3] | Y11 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[4] | R10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[5] | R11 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[6] | R12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[7] | AA12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[8] | AA9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[9] | AB8 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[10] | AA8 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[11] | AA7 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[12] | V10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[13] | V9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[14] | U10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[15] | T9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_LDQM | U12 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_RAS_N | AB6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_UDQM | N8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_WE_N | AB5 | output | 3.3-V LVTTL

##

SEG7
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
HEX0[0] | U21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[1] | V21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[2] | W22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[3] | W21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[4] | Y22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[5] | Y21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[6] | AA22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[0] | AA20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[1] | AB20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[2] | AA19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[3] | AA18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[4] | AB18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[5] | AA17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[6] | U22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[0] | Y19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[1] | AB17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[2] | AA10 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[3] | Y14 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[4] | V14 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[5] | AB22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[6] | AB21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[0] | Y16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[1] | W16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[2] | Y17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[3] | V16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[4] | U17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[5] | V18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[6] | V19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[0] | U20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[1] | Y20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[2] | V20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[3] | U16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[4] | U15 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[5] | Y15 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[6] | P9 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[0] | N9 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[1] | M8 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[2] | T14 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[3] | P14 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[4] | C1 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[5] | C2 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[6] | W19 | output | 3.3-V LVTTL

##

KEY
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | U7 | input | 3.3-V LVTTL
KEY[1] | W9 | input | 3.3-V LVTTL
KEY[2] | M7 | input | 3.3-V LVTTL
KEY[3] | M6 | input | 3.3-V LVTTL
RESET_N | P22 | input | 3.3-V LVTTL

##

LED
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
LEDR[0] | AA2 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[1] | AA1 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[2] | W2 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[3] | Y3 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[4] | N2 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[5] | N1 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[6] | U2 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[7] | U1 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[8] | L2 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[9] | L1 | output | 3.3-V LVTTL

##

microSD Card
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SD_CLK | H11 | output | 3.3-V LVTTL
SD_CMD | B11 | output | 3.3-V LVTTL
SD_DATA[0] | K9 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DATA[1] | D12 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DATA[2] | E12 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DATA[3] | C11 | inout | 3.3-V LVTTL

##

SW
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | U13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[1] | V13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[2] | T13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[3] | T12 | input | 3.3-V LVTTL
SW[4] | AA15 | input | 3.3-V LVTTL
SW[5] | AB15 | input | 3.3-V LVTTL
SW[6] | AA14 | input | 3.3-V LVTTL
SW[7] | AA13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[8] | AB13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[9] | AB12 | input | 3.3-V LVTTL

##

UART
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
UART_RX | A10 | input | 3.3-V LVTTL
UART_TX | D7 | output | 3.3-V LVTTL

##

GPIO_0_1 connect to ADA - High Speed ADC/DAC
Name | Location | Direction | Standard | GPIO Pin Index
--- | --- | --- | --- | ---
ADC_OTR_A | N16 | input | 3.3-V LVTTL | 1
ADC_DB[0] | B16 | input | 3.3-V LVTTL | 2
ADC_OTR_B | M16 | input | 3.3-V LVTTL | 3
ADC_DB[1] | C16 | input | 3.3-V LVTTL | 4
ADC_DB[2] | D17 | input | 3.3-V LVTTL | 5
ADC_DB[4] | K20 | input | 3.3-V LVTTL | 6
ADC_DB[3] | K21 | input | 3.3-V LVTTL | 7
ADC_DB[5] | K22 | input | 3.3-V LVTTL | 8
ADC_DB[6] | M20 | input | 3.3-V LVTTL | 9
ADC_DB[8] | M21 | input | 3.3-V LVTTL | 10
ADC_DB[7] | N21 | input | 3.3-V LVTTL | 13
ADC_DB[9] | R22 | input | 3.3-V LVTTL | 14
ADC_DB[10] | R21 | input | 3.3-V LVTTL | 15
ADC_DB[12] | T22 | input | 3.3-V LVTTL | 16
ADC_DB[11] | N20 | input | 3.3-V LVTTL | 17
ADC_DB[13] | N19 | input | 3.3-V LVTTL | 18
ADC_CLK_A | M22 | output | 3.3-V LVTTL | 19
ADC_DA[0] | P19 | input | 3.3-V LVTTL | 20
ADC_CLK_B | L22 | output | 3.3-V LVTTL | 21
ADC_DA[1] | P17 | input | 3.3-V LVTTL | 22
ADC_DA[2] | P16 | input | 3.3-V LVTTL | 23
ADC_DA[4] | M18 | input | 3.3-V LVTTL | 24
ADC_DA[3] | L18 | input | 3.3-V LVTTL | 25
ADC_DA[5] | L17 | input | 3.3-V LVTTL | 26
ADC_DA[6] | L19 | input | 3.3-V LVTTL | 27
ADC_DA[8] | K17 | input | 3.3-V LVTTL | 28
ADC_DA[7] | K19 | input | 3.3-V LVTTL | 31
ADC_DA[9] | P18 | input | 3.3-V LVTTL | 32
ADC_DA[10] | R15 | input | 3.3-V LVTTL | 33
ADC_DA[12] | R17 | input | 3.3-V LVTTL | 34
ADC_DA[11] | R16 | input | 3.3-V LVTTL | 35
ADC_DA[13] | T20 | input | 3.3-V LVTTL | 36
POWER_ON | T19 | output | 3.3-V LVTTL | 37
ADC_OEB_B | T18 | output | 3.3-V LVTTL | 38
ADC_OEB_A | T15 | output | 3.3-V LVTTL | 40
SMA_DAC4 | H16 | input | 3.3-V LVTTL | 41
DAC_DA[13] | A12 | output | 3.3-V LVTTL | 42
OSC_SMA_ADC4 | H15 | input | 3.3-V LVTTL | 43
DAC_DA[12] | B12 | output | 3.3-V LVTTL | 44
DAC_DA[11] | A13 | output | 3.3-V LVTTL | 45
DAC_DA[9] | B13 | output | 3.3-V LVTTL | 46
DAC_DA[10] | C13 | output | 3.3-V LVTTL | 47
DAC_DA[8] | D13 | output | 3.3-V LVTTL | 48
DAC_DA[7] | G18 | output | 3.3-V LVTTL | 49
DAC_DA[5] | G17 | output | 3.3-V LVTTL | 50
DAC_DA[6] | H18 | output | 3.3-V LVTTL | 53
DAC_DA[4] | J18 | output | 3.3-V LVTTL | 54
DAC_DA[3] | J19 | output | 3.3-V LVTTL | 55
DAC_DA[1] | G11 | output | 3.3-V LVTTL | 56
DAC_DA[2] | H10 | output | 3.3-V LVTTL | 57
DAC_DA[0] | J11 | output | 3.3-V LVTTL | 58
DAC_CLK_A | H14 | output | 3.3-V LVTTL | 59
DAC_WRT_A | A15 | output | 3.3-V LVTTL | 60
DAC_CLK_B | J13 | output | 3.3-V LVTTL | 61
DAC_DB[13] | L8 | output | 3.3-V LVTTL | 62
DAC_DB[12] | B15 | output | 3.3-V LVTTL | 64
DAC_DB[11] | C15 | output | 3.3-V LVTTL | 65
DAC_DB[9] | E14 | output | 3.3-V LVTTL | 66
DAC_DB[10] | E15 | output | 3.3-V LVTTL | 67
DAC_DB[8] | E16 | output | 3.3-V LVTTL | 68
DAC_DB[5] | F14 | output | 3.3-V LVTTL | 71
DAC_DB[7] | F15 | output | 3.3-V LVTTL | 72
DAC_DB[4] | F13 | output | 3.3-V LVTTL | 73
DAC_DB[6] | F12 | output | 3.3-V LVTTL | 74
DAC_DB[1] | G16 | output | 3.3-V LVTTL | 75
DAC_DB[3] | G15 | output | 3.3-V LVTTL | 76
DAC_DB[0] | G13 | output | 3.3-V LVTTL | 77
DAC_DB[2] | G12 | output | 3.3-V LVTTL | 78
DAC_WRT_B | J17 | output | 3.3-V LVTTL | 79
DAC_MODE | K16 | output | 3.3-V LVTTL | 80