
**** Build of configuration Nios II for project TR4_ICB ****

make all 
Info: Building ../TR4_ICB_bsp/
make --no-print-directory -C ../TR4_ICB_bsp/
[BSP build complete]
Info: Compiling src/CAN.c to obj/src/CAN.o
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c -I../TR4_ICB_bsp//HAL/inc -I../TR4_ICB_bsp/ -I../TR4_ICB_bsp//drivers/inc -Isrc  -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -pipe -D__hal__ -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DSMALL_C_LIB -DALT_SINGLE_THREADED    -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mhw-mulx  -o obj/src/CAN.o src/CAN.c
src/CAN.c: In function 'Can0_init':
Info: Compiling src/RS485_0_1.c to obj/src/RS485_0_1.o
src/CAN.c:29: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c -I../TR4_ICB_bsp//HAL/inc -I../TR4_ICB_bsp/ -I../TR4_ICB_bsp//drivers/inc -Isrc  -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -pipe -D__hal__ -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DSMALL_C_LIB -DALT_SINGLE_THREADED    -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mhw-mulx  -o obj/src/RS485_0_1.o src/RS485_0_1.c
src/CAN.c: In function 'Can1_init':
Info: Compiling src/RS485_1_2.c to obj/src/RS485_1_2.o
src/CAN.c:119: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c -I../TR4_ICB_bsp//HAL/inc -I../TR4_ICB_bsp/ -I../TR4_ICB_bsp//drivers/inc -Isrc  -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -pipe -D__hal__ -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DSMALL_C_LIB -DALT_SINGLE_THREADED    -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mhw-mulx  -o obj/src/RS485_1_2.o src/RS485_1_2.c
src/CAN.c: In function 'can_loopback':
src/CAN.c:193: warning: control reaches end of non-void function
src/RS485_0_1.c: In function 'Rs485_0_init':
src/RS485_0_1.c:30: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
src/RS485_0_1.c: In function 'Rs485_1_init':
src/RS485_0_1.c:115: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
src/RS485_1_2.c: In function 'Rs485_2_init':
src/RS485_1_2.c:30: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
Info: Compiling src/TR4_RS485_CAN.c to obj/src/TR4_RS485_CAN.o
src/RS485_1_2.c: In function 'Rs485_3_init':
src/RS485_1_2.c:122: warning: passing argument 3 of 'alt_irq_register' from incompatible pointer type
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c -I../TR4_ICB_bsp//HAL/inc -I../TR4_ICB_bsp/ -I../TR4_ICB_bsp//drivers/inc -Isrc  -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -pipe -D__hal__ -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DSMALL_C_LIB -DALT_SINGLE_THREADED    -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mhw-mulx  -o obj/src/TR4_RS485_CAN.o src/TR4_RS485_CAN.c
Info: Linking TR4_ICB.elf
nios2-elf-g++  -T'../TR4_ICB_bsp//linker.x' -msys-crt0='../TR4_ICB_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -msys-lib=hal_bsp -L../TR4_ICB_bsp/  -msmallc  -Wl,-Map=TR4_ICB.map   -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mhw-mul -mhw-mulx  -o TR4_ICB.elf obj/src/CAN.o obj/src/RS485_0_1.o obj/src/RS485_1_2.o obj/src/TR4_RS485_CAN.o -lm 
nios2-elf-insert TR4_ICB.elf --thread_model hal --cpu_name cpu_0 --qsys true --simulation_enabled false --stderr_dev jtag_uart_0 --stdin_dev jtag_uart_0 --stdout_dev jtag_uart_0 --sopc_system_name system --quartus_project_dir "D:/SVN/tr4/daughter_card/TR4_ICB"
Info: (TR4_ICB.elf) 27 KBytes program size (code + initialized data).
Info:               308 KBytes free for stack + heap.
Info: Creating TR4_ICB.objdump
nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source TR4_ICB.elf >TR4_ICB.objdump
[TR4_ICB build complete]
