 -- Copyright (C) 1991-2011 Altera Corporation
 -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
 -- and other software and tools, and its AMPP partner logic 
 -- functions, and any output files from any of the foregoing 
 -- (including device programming or simulation files), and any 
 -- associated documentation or information are expressly subject 
 -- to the terms and conditions of the Altera Program License 
 -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
 -- Agreement, or other applicable license agreement, including, 
 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of 
 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
 -- Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
 -- applicable agreement for further details.
 -- 
 -- This is a Quartus II output file. It is for reporting purposes only, and is
 -- not intended for use as a Quartus II input file. This file cannot be used
 -- to make Quartus II pin assignments - for instructions on how to make pin
 -- assignments, please see Quartus II help.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- NC            : No Connect. This pin has no internal connection to the device.
 -- DNU           : Do Not Use. This pin MUST NOT be connected.
 -- VCCPGM        : Dedicated power pin for configuration, which MUST be connected to 1.8V, 2.5V or 3.0V depending on the requirements of the configuration device.
 -- VCCINT        : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC  (0.9V).
 -- VCCIO         : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC
 --                 of its bank.
 --					Bank 1A:		2.5V
 --					Bank 1C:		2.5V
 --					Bank 2C:		2.5V
 --					Bank 2A:		2.5V
 --					Bank 3A:		2.5V
 --					Bank 3B:		2.5V
 --					Bank 3C:		2.5V
 --					Bank 4C:		2.5V
 --					Bank 4B:		2.5V
 --					Bank 4A:	2.5V
 --					Bank 5A:	2.5V
 --					Bank 5C:	2.5V
 --					Bank 6C:	2.5V
 --					Bank 6A:	2.5V
 --					Bank 7A:	2.5V
 --					Bank 7B:	2.5V
 --					Bank 7C:	1.5V
 --					Bank 8C:	1.5V
 --					Bank 8B:	2.5V
 --					Bank 8A:	2.5V
 -- RREF          : External reference resistor for the quad, MUST be connected to
 --                 GND via a 2k Ohm resistor.
 -- GND           : Dedicated ground pin. Dedicated GND pins MUST be connected to GND.
 --					It can also be used to report unused dedicated pins. The connection
 --					on the board for unused dedicated pins depends on whether this will
 --					be used in a future design. One example is device migration. When
 --					using device migration, refer to the device pin-tables. If it is a
 --					GND pin in the pin table or if it will not be used in a future design
 --					for another purpose the it MUST be connected to GND. If it is an unused
 --					dedicated pin, then it can be connected to a valid signal on the board
 --					(low, high, or toggling) if that signal is required for a different
 --					revision of the design.
 -- GND+          : Unused input pin. It can also be used to report unused dual-purpose pins.
 --					This pin should be connected to GND. It may also be connected  to a
 --					valid signal  on the board  (low, high, or toggling)  if that signal
 --					is required for a different revision of the design.
 -- GND*          : Unused  I/O  pin.   For transceiver I/O banks, connect each pin marked GND*
 --           	    either individually through a 10k Ohm resistor to GND or tie all pins
 --           	    together and connect through a single 10k Ohm resistor to GND.
 -- RESERVED      : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
 -- RESERVED_INPUT    : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP    : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_BUS_HOLD       : Pin is tri-stated with bus-hold circuitry.
 -- RESERVED_OUTPUT_DRIVEN_HIGH        : Pin is output driven high.
 -- GXB_GND*      : Unused GXB Receiver or dedicated reference clock pin. This pin
 --                 must be connected to GXB_GND through a 10k Ohm resistor.
 -- GXB_NC        : Unused GXB Transmitter or dedicated clock output pin. This pin
 --                 must not be connected.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
 ---------------------------------------------------------------------------------

Quartus II 32-bit Version 11.1 Build 259 01/25/2012 Service Pack 2 SJ Full Version
CHIP  "TR4_SATA"  ASSIGNED TO AN: EP4SGX230KF40C2

Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GND                          : A2        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A4        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A5        : gnd    :                   :         :           :                
RREF                         : A6        :        :                   :         :           :                
GND                          : A7        : gnd    :                   :         :           :                
MSEL2                        : A8        :        :                   :         : 1A        :                
TEMPDIODEp                   : A9        :        :                   :         :           :                
TR4_SATA_TX_LED_R[2]         : A10       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A11       :        :                   :         : 7A        :                
VCCIO7A                      : A12       : power  :                   : 2.5V    : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A13       :        :                   :         : 7A        :                
TR4_SATA_CLK_FS              : A14       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
VCCIO7B                      : A15       : power  :                   : 2.5V    : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A17       :        :                   :         : 7C        :                
LED[1]                       : A18       : output : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
BUTTON[2]                    : A19       : input  : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A20       :        :                   :         : 7C        :                
OSC_50_BANK7                 : A21       : input  : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A23       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A24       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A25       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A26       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A29       :        :                   :         : 8A        :                
VCCIO8A                      : A30       : power  :                   : 2.5V    : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A31       :        :                   :         : 8A        :                
TRST                         : A32       : input  :                   :         : 1A        :                
GND                          : A33       : gnd    :                   :         :           :                
RREF                         : A34       :        :                   :         :           :                
GND                          : A35       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A37       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : A38       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AA1       :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : AA2       :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : AA3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AA4       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_CLK_P(n)            : AA5       : input  : LVDS              :         : 6C        : N              
VCCH_GXBR1                   : AA6       : power  :                   : 1.4V    : QR1       :                
VCCL_GXBR1                   : AA7       : power  :                   : 1.1V    : QR1       :                
VCC                          : AA8       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCHIP_R                     : AA9       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCA_PLL_R3                  : AA10      : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL_R3                  : AA11      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCPT                        : AA12      : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCCPD5C                      : AA13      : power  :                   : 2.5V    : 5C        :                
GND                          : AA14      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AA15      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AA16      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AA17      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AA18      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AA19      : power  :                   : 0.9V    :           :                
DNU                          : AA20      :        :                   :         :           :                
VCC                          : AA21      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AA22      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AA23      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AA24      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AA25      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCPT                        : AA26      : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCCPT                        : AA27      : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCCD_PLL_L3                  : AA28      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCA_PLL_L3                  : AA29      : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCIO1C                      : AA30      : power  :                   : 2.5V    : 1C        :                
VCCHIP_L                     : AA31      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCC                          : AA32      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCL_GXBL1                   : AA33      : power  :                   : 1.1V    : QL1       :                
VCCH_GXBL1                   : AA34      : power  :                   : 1.4V    : QL1       :                
GND+                         : AA35      :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : AA36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AA37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AA38      :        :                   :         : QL1       :                
GXB_GND*                     : AA39      :        :                   :         : QL1       :                
GND                          : AB1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AB2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AB3       :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : AB4       :        :                   :         : QR1       :                
VCCT_R                       : AB5       : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_CLK_P               : AB6       : input  : LVDS              :         : 6C        : Y              
GND                          : AB7       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB8       : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB9       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB10      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB11      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB12      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB13      :        :                   :         : 5C        :                
VCC                          : AB14      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB15      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB16      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB17      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB18      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB19      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB20      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB21      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB22      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB23      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AB24      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB25      : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD2A                      : AB26      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB27      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB28      :        :                   :         : 2C        :                
VREFB2CN0                    : AB29      : power  :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB30      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB31      :        :                   :         : 2C        :                
VCC                          : AB32      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AB33      : gnd    :                   :         :           :                
OSC_50_BANK1                 : AB34      : input  : 2.5 V             :         : 1C        : Y              
VCCT_L                       : AB35      : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[1]         : AB36      : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[1](n)      : AB37      : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : AB38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AB39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AC1       :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : AC2       :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : AC3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AC4       : gnd    :                   :         :           :                
GND+                         : AC5       :        :                   :         : 5C        :                
GND+                         : AC6       :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AC7       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC8       :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AC9       : gnd    :                   :         :           :                
SMA_CLKOUT_p(n)              : AC10      : output : LVDS              :         : 5C        : N              
SMA_CLKOUT_p                 : AC11      : output : LVDS              :         : 5C        : Y              
GND                          : AC12      : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD5A                      : AC13      : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
GND                          : AC14      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC15      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AC16      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC17      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AC18      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC19      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AC20      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC21      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AC22      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC23      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AC24      : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AC25      : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC26      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AC27      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC28      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC29      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AC30      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC31      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC32      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AC33      : gnd    :                   :         :           :                
GND+                         : AC34      :        :                   :         : 2C        :                
GND+                         : AC35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AC36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AC37      : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[1]         : AC38      : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[1](n)      : AC39      : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : AD1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AD2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AD3       :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : AD4       :        :                   :         : QR1       :                
VCCR_R                       : AD5       : power  :                   : 1.1V    :           :                
GND                          : AD6       : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBR0                   : AD7       : power  :                   : 1.1V    : QR0       :                
GND                          : AD8       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD9       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD10      :        :                   :         : 5C        :                
VREFB5CN0                    : AD11      : power  :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD12      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD13      :        :                   :         : 5A        :                
VCCPD4A                      : AD14      : power  :                   : 2.5V    : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD15      :        :                   :         : 4A        :                
VCCPD4B                      : AD16      : power  :                   : 2.5V    : 4B        :                
NC                           : AD17      :        :                   :         :           :                
VCCPD4C                      : AD18      : power  :                   : 2.5V    : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD19      :        :                   :         : 4C        :                
VCCPD3C                      : AD20      : power  :                   : 2.5V    : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD21      :        :                   :         : 3C        :                
VCCPD3B                      : AD22      : power  :                   : 2.5V    : 3B        :                
GND                          : AD23      : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD3A                      : AD24      : power  :                   : 2.5V    : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD25      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD26      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD27      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD28      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD29      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD30      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD31      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AD32      : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBL0                   : AD33      : power  :                   : 1.1V    : QL0       :                
GND                          : AD34      : gnd    :                   :         :           :                
VCCR_L                       : AD35      : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[0]         : AD36      : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[0](n)      : AD37      : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : AD38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AD39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AE1       :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : AE2       :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : AE3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AE4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE5       :        :                   :         : 5C        :                
VCCH_GXBR0                   : AE6       : power  :                   : 1.4V    : QR0       :                
VCCL_GXBR0                   : AE7       : power  :                   : 1.1V    : QR0       :                
VCC                          : AE8       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCIO5C                      : AE9       : power  :                   : 2.5V    : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE10      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE11      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE12      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE13      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE15      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE16      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE17      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE20      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE21      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE22      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE23      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE24      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE25      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE26      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE27      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE28      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE29      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE30      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE31      :        :                   :         : 2C        :                
VCC                          : AE32      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCL_GXBL0                   : AE33      : power  :                   : 1.1V    : QL0       :                
VCCH_GXBL0                   : AE34      : power  :                   : 1.4V    : QL0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AE36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AE37      : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[0]         : AE38      : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[0](n)      : AE39      : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : AF1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AF2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AF3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AF4       :        :                   :         : QR0       :                
VCCA_R                       : AF5       : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF6       :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AF7       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : AF8       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AF9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF10      :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF11      :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AF12      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF13      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF14      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AF15      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF16      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF17      :        :                   :         : 4B        :                
GND                          : AF18      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF20      :        :                   :         : 3C        :                
GND                          : AF21      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF22      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF23      :        :                   :         : 3B        :                
GND                          : AF24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF25      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF26      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AF27      : gnd    :                   :         :           :                
VREFB2AN0                    : AF28      : power  :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF29      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AF30      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO2C                      : AF31      : power  :                   : 2.5V    : 2C        :                
VCC                          : AF32      : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : AF33      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF34      :        :                   :         : 2C        :                
VCCA_L                       : AF35      : power  :                   : 3.0V    :           :                
GXB_NC                       : AF36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AF37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AF38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AF39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AG1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AG2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AG3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AG4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG6       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG7       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG8       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG9       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG10      :        :                   :         : 5C        :                
VREFB5AN0                    : AG11      : power  :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG12      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG13      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG15      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG17      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG20      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG21      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG22      :        :                   :         : 3B        :                
VCCIO3B                      : AG23      : power  :                   : 2.5V    : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG24      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG25      :        :                   :         : 3A        :                
VCCIO2A                      : AG26      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG27      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG28      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG29      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG30      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG31      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG32      :        :                   :         : 2C        :                
VCCIO2C                      : AG33      : power  :                   : 2.5V    : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AG36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AG37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AG38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AG39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AH1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AH2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AH3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AH4       :        :                   :         : QR0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH6       :        :                   :         : 5C        :                
VCCIO5C                      : AH7       : power  :                   : 2.5V    : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH8       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH9       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH10      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH11      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH12      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH14      :        :                   :         : 4A        :                
VCCIO4A                      : AH15      : power  :                   : 2.5V    : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH17      :        :                   :         : 4B        :                
SW[0]                        : AH18      : input  : 2.5 V             :         : 4C        : Y              
SW[1]                        : AH19      : input  : 2.5 V             :         : 4C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH20      :        :                   :         : 3C        :                
VCCIO3C                      : AH21      : power  :                   : 2.5V    : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH22      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH23      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH24      :        :                   :         : 3A        :                
VCCIO3A                      : AH25      : power  :                   : 2.5V    : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH26      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH27      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH28      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH29      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH30      :        :                   :         : 2A        :                
VCCIO2C                      : AH31      : power  :                   : 2.5V    : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH32      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH33      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH35      :        :                   :         : 2C        :                
GXB_NC                       : AH36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AH37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AH38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AH39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AJ1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AJ2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AJ3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AJ4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ6       :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AJ7       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5C                      : AJ8       : power  :                   : 2.5V    : 5C        :                
GND                          : AJ9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ10      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ11      :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AJ12      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ14      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AJ15      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ16      :        :                   :         : 4B        :                
VCCIO4B                      : AJ17      : power  :                   : 2.5V    : 4B        :                
GND                          : AJ18      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO4C                      : AJ19      : power  :                   : 2.5V    : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ20      :        :                   :         : 3C        :                
GND                          : AJ21      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ22      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ23      :        :                   :         : 3B        :                
GND                          : AJ24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ25      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ26      :        :                   :         : 3A        :                
GND                          : AJ27      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO2A                      : AJ28      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ29      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AJ30      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ32      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AJ33      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AJ35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AJ36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AJ37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AJ38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AJ39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AK1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AK2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AK3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AK4       :        :                   :         : QR0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK6       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK7       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK8       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK9       :        :                   :         : 5A        :                
VCCIO5A                      : AK10      : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
NC                           : AK11      :        :                   :         :           :                
VCCPGM                       : AK12      : power  :                   : 1.8V/2.5V/3.0V :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK14      :        :                   :         : 4A        :                
VCCIO4A                      : AK15      : power  :                   : 2.5V    : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK17      :        :                   :         : 4B        :                
VCC_CLKIN4C                  : AK18      : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL_B2                  : AK19      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCD_PLL_B1                  : AK20      : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCC_CLKIN3C                  : AK21      : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCIO3C                      : AK22      : power  :                   : 2.5V    : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK23      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK24      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK25      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK26      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK27      :        :                   :         : 3A        :                
VCCPGM                       : AK28      : power  :                   : 1.8V/2.5V/3.0V :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK29      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK30      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK32      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK33      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AK35      :        :                   :         : 2C        :                
GXB_NC                       : AK36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AK37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AK38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AK39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AL1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AL2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AL3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AL4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL6       :        :                   :         : 5C        :                
VCCIO5C                      : AL7       : power  :                   : 2.5V    : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL8       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL9       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL10      :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AL11      : gnd    :                   :         :           :                
VCCAUX                       : AL12      : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL15      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL17      :        :                   :         : 4B        :                
VREFB4CN0                    : AL18      : power  :                   :         : 4C        :                
VCCA_PLL_B2                  : AL19      : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCA_PLL_B1                  : AL20      : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL21      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL23      :        :                   :         : 3B        :                
VREFB3BN0                    : AL24      : power  :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL25      :        :                   :         : 3A        :                
VCCIO3A                      : AL26      : power  :                   : 2.5V    : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL27      :        :                   :         : 3A        :                
VCCAUX                       : AL28      : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL29      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL30      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL32      :        :                   :         : 2A        :                
VCCIO2C                      : AL33      : power  :                   : 2.5V    : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AL35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AL36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AL37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AL38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AL39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AM1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AM2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AM3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AM4       :        :                   :         : QR0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM6       :        :                   :         : 5C        :                
GND                          : AM7       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM8       :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AM9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM10      :        :                   :         : 5A        :                
nIO_PULLUP                   : AM11      :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : AM12      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM14      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AM15      : gnd    :                   :         :           :                
VREFB4BN0                    : AM16      : power  :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM17      :        :                   :         : 4B        :                
GND                          : AM18      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM19      :        :                   :         : 4C        :                
VCCPT                        : AM20      : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : AM21      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM23      :        :                   :         : 3C        :                
GND                          : AM24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM25      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM26      :        :                   :         : 3A        :                
GND                          : AM27      : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AM28      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM29      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AM30      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM31      :        :                   :         : 2A        :                
VCCIO2A                      : AM32      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
GND                          : AM33      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AM35      :        :                   :         : 2C        :                
GXB_NC                       : AM36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AM37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AM38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AM39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AN1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AN2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AN3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AN4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN6       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN7       :        :                   :         : 5A        :                
VCCIO5A                      : AN8       : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN9       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN10      :        :                   :         : 5A        :                
ASDO                         : AN11      :        :                   :         : 1A        :                
VREFB4AN0                    : AN12      : power  :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN15      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN17      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN19      :        :                   :         : 4C        :                
SMA_CLKOUT                   : AN20      : output : 2.5 V             :         : 4C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN21      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN23      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN24      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN25      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN26      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN27      :        :                   :         : 3A        :                
VREFB3AN0                    : AN28      : power  :                   :         : 3A        :                
nCE                          : AN29      :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN30      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN32      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN33      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN34      :        :                   :         : 2C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AN35      :        :                   :         : 2C        :                
GND                          : AN36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AN37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AN38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AN39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AP1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AP2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AP3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AP4       :        :                   :         : QR0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP5       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP6       :        :                   :         : 5C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP7       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP8       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP9       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP10      :        :                   :         : 5A        :                
nCSO                         : AP11      :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO4A                      : AP12      : power  :                   : 2.5V    : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP15      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP17      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP20      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP21      :        :                   :         : 3C        :                
VREFB3CN0                    : AP22      : power  :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP23      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP24      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP25      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP26      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP27      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP28      :        :                   :         : 3A        :                
PORSEL                       : AP29      :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP30      :        :                   :         : 2A        :                
VCCIO2A                      : AP31      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP32      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP33      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP34      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AP35      :        :                   :         : 2A        :                
GXB_NC                       : AP36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AP37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AP38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AP39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AR1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AR2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AR3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AR4       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR5       :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AR6       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5A                      : AR7       : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR8       :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AR9       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5A                      : AR10      : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
DCLK                         : AR11      : bidir  :                   :         : 1A        :                
GND                          : AR12      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR14      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AR15      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR17      :        :                   :         : 4B        :                
GND                          : AR18      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR20      :        :                   :         : 4C        :                
GND                          : AR21      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR23      :        :                   :         : 3C        :                
GND                          : AR24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR25      :        :                   :         : 3B        :                
VCCIO3B                      : AR26      : power  :                   : 2.5V    : 3B        :                
GND                          : AR27      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR28      :        :                   :         : 3A        :                
VCCIO3A                      : AR29      : power  :                   : 2.5V    : 3A        :                
GND                          : AR30      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR32      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AR33      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR34      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AR35      :        :                   :         : 2A        :                
GND                          : AR36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AR37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AR38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AR39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AT1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AT2       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : AT3       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_NC                       : AT4       :        :                   :         : QR0       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT5       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT6       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT7       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT8       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT9       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT10      :        :                   :         : 5A        :                
nCEO                         : AT11      :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT12      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT15      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT17      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT20      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT21      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT23      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT24      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT25      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT26      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT27      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT28      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT29      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT30      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT32      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT33      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AT34      :        :                   :         : 2A        :                
VCCIO2A                      : AT35      : power  :                   : 2.5V    : 2A        :                
GXB_NC                       : AT36      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_NC                       : AT37      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AT38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AT39      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AU1       :        :                   :         : QR0       :                
GXB_GND*                     : AU2       :        :                   :         : QR0       :                
GND                          : AU3       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AU4       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AU5       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU6       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU7       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU8       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU9       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU10      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU11      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU12      :        :                   :         : 4A        :                
VCCIO4A                      : AU13      : power  :                   : 2.5V    : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU14      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU15      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU17      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU18      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU19      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU20      :        :                   :         : 4C        :                
VCCIO4C                      : AU21      : power  :                   : 2.5V    : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU23      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU24      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU25      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU26      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU27      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU28      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU29      :        :                   :         : 3A        :                
VCCIO3A                      : AU30      : power  :                   : 2.5V    : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU31      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU32      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU33      :        :                   :         : 2A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AU34      :        :                   :         : 2A        :                
NC                           : AU35      :        :                   :         :           :                
GND                          : AU36      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AU37      : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : AU38      :        :                   :         : QL0       :                
GXB_GND*                     : AU39      :        :                   :         : QL0       :                
GND                          : AV1       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AV2       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AV3       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AV4       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV5       :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AV6       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV7       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV8       :        :                   :         : 5A        :                
GND                          : AV9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV10      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV11      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AV12      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV14      :        :                   :         : 4A        :                
GND                          : AV15      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV16      :        :                   :         : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV17      :        :                   :         : 4C        :                
GND                          : AV18      : gnd    :                   :         :           :                
OSC_50_BANK4                 : AV19      : input  : 2.5 V             :         : 4C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV20      :        :                   :         : 4C        :                
GND                          : AV21      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV22      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV23      :        :                   :         : 3C        :                
GND                          : AV24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV25      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV26      :        :                   :         : 3B        :                
GND                          : AV27      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV28      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV29      :        :                   :         : 3A        :                
GND                          : AV30      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV31      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV32      :        :                   :         : 3A        :                
GND                          : AV33      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AV34      :        :                   :         : 2A        :                
CONF_DONE                    : AV35      :        :                   :         : 1A        :                
NC                           : AV36      :        :                   :         :           :                
GND                          : AV37      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AV38      : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : AV39      : gnd    :                   :         :           :                
RREF                         : AW2       :        :                   :         :           :                
GND                          : AW3       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW4       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW5       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW6       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW7       :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW8       :        :                   :         : 5A        :                
VCCIO5A                      : AW9       : power  :                   : 2.5V    : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW10      :        :                   :         : 5A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW11      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW12      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW13      :        :                   :         : 4A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW14      :        :                   :         : 4A        :                
VCCIO4B                      : AW15      : power  :                   : 2.5V    : 4B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW16      :        :                   :         : 4B        :                
VCCIO4C                      : AW17      : power  :                   : 2.5V    : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW18      :        :                   :         : 4C        :                
SMA_CLKIN                    : AW19      : input  : 2.5 V             :         : 4C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW20      :        :                   :         : 4C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW21      :        :                   :         : 4C        :                
OSC_50_BANK3                 : AW22      : input  : 2.5 V             :         : 3C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW23      :        :                   :         : 3C        :                
VCCIO3C                      : AW24      : power  :                   : 2.5V    : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW25      :        :                   :         : 3C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW26      :        :                   :         : 3B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW27      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW28      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW29      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW30      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW31      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW32      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW33      :        :                   :         : 3A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AW34      :        :                   :         : 3A        :                
nSTATUS                      : AW35      :        :                   :         : 1A        :                
nCONFIG                      : AW36      :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : AW37      : gnd    :                   :         :           :                
RREF                         : AW38      :        :                   :         :           :                
GND                          : B1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : B3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : B4        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : B5        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B6        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B7        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6A                      : B8        : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
GND                          : B9        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_TX_LED_G[3]         : B10       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B11       :        :                   :         : 7A        :                
GND                          : B12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B13       :        :                   :         : 7A        :                
TR4_SATA_CLK_OE              : B14       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
GND                          : B15       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B16       :        :                   :         : 7B        :                
FAN_CTRL                     : B17       : output : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
GND                          : B18       : gnd    :                   :         :           :                
LED[0]                       : B19       : output : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
LOOP_CLKIN1                  : B20       : input  : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
GND                          : B21       : gnd    :                   :         :           :                
LOOP_CLKIN0                  : B22       : input  : 1.5 V             :         : 8C        : Y              
OSC_50_BANK8                 : B23       : input  : 1.5 V             :         : 8C        : Y              
GND                          : B24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B26       :        :                   :         : 8B        :                
GND                          : B27       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B29       :        :                   :         : 8A        :                
GND                          : B30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B31       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B32       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : B33       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B34       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B35       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[7]         : B36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[7](n)      : B37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : B38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : C1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : C2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : C3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : C4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C5        :        :                   :         : 6A        :                
SW[3]                        : C6        : input  : 2.5 V             :         : 6A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C7        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C10       :        :                   :         : 6A        :                
TR4_SATA_TX_LED_G[2]         : C11       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C12       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C15       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C17       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C18       :        :                   :         : 7C        :                
LED[3]                       : C19       : output : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C20       :        :                   :         : 7C        :                
VCCIO7C                      : C21       : power  :                   : 1.5V    : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C22       :        :                   :         : 8C        :                
VCCIO8C                      : C23       : power  :                   : 1.5V    : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C24       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C26       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C29       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C30       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C32       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C33       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C34       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C35       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : C36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : C37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[7]         : C38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[7](n)      : C39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : D1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : D2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : D3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : D4        :        :                   :         : QR2       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D5        :        :                   :         : 6A        :                
SW[2]                        : D6        : input  : 2.5 V             :         : 6A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D7        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D10       :        :                   :         : 6A        :                
TR4_SATA_TX_LED_R[3]         : D11       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
VCCIO7A                      : D12       : power  :                   : 2.5V    : 7A        :                
TR4_SATA_TX_LED_G[0]         : D13       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D15       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D17       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D18       :        :                   :         : 7C        :                
LED[2]                       : D19       : output : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D20       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D21       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D23       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D24       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D26       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D29       :        :                   :         : 8A        :                
VCCIO8A                      : D30       : power  :                   : 2.5V    : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D31       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : D32       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D33       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D34       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D35       :        :                   :         : 1A        :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[6]         : D36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[6](n)      : D37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : D38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : D39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : E1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : E2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : E3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : E4        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6A                      : E5        : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
GND                          : E6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E7        :        :                   :         : 6A        :                
VCCIO6A                      : E8        : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
GND                          : E9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E10       :        :                   :         : 6A        :                
TEMPDIODEn                   : E11       :        :                   :         :           :                
GND                          : E12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E14       :        :                   :         : 7A        :                
GND                          : E15       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E17       :        :                   :         : 7C        :                
GND                          : E18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO7C                      : E19       : power  :                   : 1.5V    : 7C        :                
VREFB7CN0                    : E20       : power  :                   :         : 7C        :                
GND                          : E21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E23       :        :                   :         : 8C        :                
GND                          : E24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E25       :        :                   :         : 8B        :                
VCCIO8B                      : E26       : power  :                   : 2.5V    : 8B        :                
GND                          : E27       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E29       :        :                   :         : 8A        :                
GND                          : E30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E32       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : E33       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E34       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : E35       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
GND                          : E36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : E37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[6]         : E38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[6](n)      : E39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : F1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : F2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : F3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : F4        :        :                   :         : QR2       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F5        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F6        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F7        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F10       :        :                   :         : 6A        :                
NC                           : F11       :        :                   :         :           :                
TR4_SATA_TX_LED_R[0]         : F12       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F15       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F17       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F18       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F19       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F20       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F21       :        :                   :         : 8C        :                
VCCIO8C                      : F22       : power  :                   : 1.5V    : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F23       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F24       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F26       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F28       :        :                   :         : 8A        :                
VREFB8AN0                    : F29       : power  :                   :         : 8A        :                
TDO                          : F30       : output :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F32       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F33       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F34       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F35       :        :                   :         : 1A        :                
GXB_NC                       : F36       :        :                   :         : QL2       :                
GXB_NC                       : F37       :        :                   :         : QL2       :                
GND                          : F38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : F39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : G1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : G2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : G3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G5        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G6        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G7        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G10       :        :                   :         : 6A        :                
VCCAUX                       : G11       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VREFB7AN0                    : G12       : power  :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G15       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G17       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G18       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G19       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G20       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G21       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G23       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G24       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G26       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G29       :        :                   :         : 8A        :                
TCK                          : G30       : input  :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G31       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : G32       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G33       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : G34       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G35       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : G36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : G37       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : G38       :        :                   :         : QL2       :                
GXB_GND*                     : G39       :        :                   :         : QL2       :                
GND                          : H1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : H2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : H3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : H4        :        :                   :         : QR2       :                
VCCIO6C                      : H5        : power  :                   : 2.5V    : 6C        :                
GND                          : H6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H7        :        :                   :         : 6A        :                
VCCIO6A                      : H8        : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
GND                          : H9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H10       :        :                   :         : 6A        :                
MSEL1                        : H11       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : H12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H14       :        :                   :         : 7A        :                
GND                          : H15       : gnd    :                   :         :           :                
VREFB7BN0                    : H16       : power  :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H17       :        :                   :         : 7B        :                
GND                          : H18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H19       :        :                   :         : 7C        :                
VCCPT                        : H20       : power  :                   : 1.5V    :           :                
GND                          : H21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H23       :        :                   :         : 8C        :                
GND                          : H24       : gnd    :                   :         :           :                
VREFB8BN0                    : H25       : power  :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H26       :        :                   :         : 8A        :                
GND                          : H27       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H28       :        :                   :         : 8A        :                
VCCAUX                       : H29       : power  :                   : 2.5V    :           :                
GND                          : H30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H32       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : H33       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H34       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H35       :        :                   :         : 1A        :                
GXB_NC                       : H36       :        :                   :         : QL2       :                
GXB_NC                       : H37       :        :                   :         : QL2       :                
GND                          : H38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : H39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : J1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : J2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : J3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : J4        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SAS_SIDEBAND[3]          : J5        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SAS_SIDEBAND[2]          : J6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_TX_LED_G[7]         : J7        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J10       :        :                   :         : 6A        :                
MSEL0                        : J11       :        :                   :         : 1A        :                
TR4_SATA_TX_LED_R[1]         : J12       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
TR4_SATA_TX_LED_G[1]         : J13       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
VCCIO7A                      : J14       : power  :                   : 2.5V    : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J15       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J17       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J18       :        :                   :         : 7C        :                
VCCA_PLL_T2                  : J19       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCA_PLL_T1                  : J20       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VREFB8CN0                    : J21       : power  :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J23       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J24       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J25       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J26       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J27       :        :                   :         : 8A        :                
VCCIO8A                      : J28       : power  :                   : 2.5V    : 8A        :                
TDI                          : J29       : input  :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J30       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : J31       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J32       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J33       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : J36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : J37       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : J38       :        :                   :         : QL2       :                
GXB_GND*                     : J39       :        :                   :         : QL2       :                
GND                          : K1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : K2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : K3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : K4        :        :                   :         : QR2       :                
TR4_SAS_SIDEBAND[1]          : K5        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SAS_SIDEBAND[0]          : K6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_TX_LED_R[7]         : K7        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K8        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K9        :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K10       :        :                   :         : 6A        :                
VCCBAT                       : K11       : power  :                   : 3.0V    :           :                
TR4_SATA_TX_LED_G[4]         : K12       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K15       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K17       :        :                   :         : 7B        :                
VCC_CLKIN7C                  : K18       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL_T2                  : K19       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCD_PLL_T1                  : K20       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCC_CLKIN8C                  : K21       : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K23       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K24       :        :                   :         : 8B        :                
VCCIO8B                      : K25       : power  :                   : 2.5V    : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K26       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K28       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K29       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K30       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K32       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1C                      : K33       : power  :                   : 2.5V    : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K35       :        :                   :         : 1C        :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[5]         : K36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[5](n)      : K37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : K38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : K39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : L1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : L2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : L3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : L4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L5        :        :                   :         : 6C        :                
GND                          : L6        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_RX_LED_G[0]         : L7        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[0]         : L8        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
GND                          : L9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L10       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L11       :        :                   :         : 6A        :                
GND                          : L12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L13       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L14       :        :                   :         : 7A        :                
GND                          : L15       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L16       :        :                   :         : 7B        :                
VCCIO7B                      : L17       : power  :                   : 2.5V    : 7B        :                
GND                          : L18       : gnd    :                   :         :           :                
BUTTON[0]                    : L19       : input  : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
LOOP_CLKOUT1                 : L20       : output : 1.5 V             :         : 8C        : Y              
GND                          : L21       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO8C                      : L22       : power  :                   : 1.5V    : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L23       :        :                   :         : 8B        :                
GND                          : L24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L25       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L26       :        :                   :         : 8A        :                
GND                          : L27       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : L28       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L29       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : L30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L32       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : L33       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : L36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : L37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[5]         : L38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[5](n)      : L39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : M1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : M2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : M3        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_NC                       : M4        :        :                   :         : QR2       :                
VCCA_R                       : M5        : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M6        :        :                   :         : 6C        :                
TR4_SATA_RX_LED_G[1]         : M7        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[1]         : M8        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCIO6A                      : M9        : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M10       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M11       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M12       :        :                   :         : 6A        :                
TR4_SATA_TX_LED_G[5]         : M13       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
TR4_SATA_TX_LED_R[4]         : M14       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
VCCIO7A                      : M15       : power  :                   : 2.5V    : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M17       :        :                   :         : 7B        :                
VCCIO7C                      : M18       : power  :                   : 1.5V    : 7C        :                
BUTTON[1]                    : M19       : input  : 1.5 V             :         : 7C        : Y              
LOOP_CLKOUT0                 : M20       : output : 1.5 V             :         : 8C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M21       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M22       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M23       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M24       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M25       :        :                   :         : 8A        :                
VCCIO8A                      : M26       : power  :                   : 2.5V    : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M27       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M28       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M29       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M30       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M31       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M32       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M33       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M34       :        :                   :         : 1C        :                
VCCA_L                       : M35       : power  :                   : 3.0V    :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[4]         : M36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[4](n)      : M37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : M38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : M39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : N1        :        :                   :         : QR2       :                
GXB_GND*                     : N2        :        :                   :         : QR2       :                
GND                          : N3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : N4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N5        :        :                   :         : 6C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N6        :        :                   :         : 6C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N7        :        :                   :         : 6C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N8        :        :                   :         : 6C        :                
TR4_SATA_RX_LED_R[2]         : N9        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N10       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N11       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N12       :        :                   :         : 6A        :                
TR4_SATA_TX_LED_R[5]         : N13       : output : 2.5 V             :         : 7A        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N14       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N15       :        :                   :         : 7A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N17       :        :                   :         : 7B        :                
GND                          : N18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N19       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N20       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N21       :        :                   :         : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N22       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N23       :        :                   :         : 8B        :                
GND                          : N24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N25       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N26       :        :                   :         : 8A        :                
TMS                          : N27       : input  :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N28       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N29       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N30       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N31       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1C                      : N32       : power  :                   : 2.5V    : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N33       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : N36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : N37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[4]         : N38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[4](n)      : N39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL2       : N              
GND                          : P1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : P3        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : P4        :        :                   :         : QR1       :                
VCCT_R                       : P5        : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_USER_DIPSW[0]       : P6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
GND                          : P7        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_RX_LED_G[2]         : P8        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
GND                          : P9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6C                      : P10       : power  :                   : 2.5V    : 6C        :                
VREFB6AN0                    : P11       : power  :                   :         : 6A        :                
GND                          : P12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P13       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P14       :        :                   :         : 7A        :                
GND                          : P15       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P16       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P17       :        :                   :         : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P18       :        :                   :         : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P19       :        :                   :         : 7C        :                
BUTTON[3]                    : P20       : input  : 1.5 V             :         : 8C        : Y              
GND                          : P21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P22       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P23       :        :                   :         : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P24       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P25       :        :                   :         : 8A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P26       :        :                   :         : 8A        :                
GND                          : P27       : gnd    :                   :         :           :                
VREFB1AN0                    : P28       : power  :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P29       :        :                   :         : 1A        :                
GND                          : P30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P31       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P32       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : P33       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P34       :        :                   :         : 1C        :                
VCCT_L                       : P35       : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[3]         : P36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[3](n)      : P37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : P38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : P39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : R1        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : R2        :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : R3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : R4        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_USER_DIPSW[2]       : R5        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_USER_DIPSW[3]       : R6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_USER_DIPSW[1]       : R7        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_G[3]         : R8        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[3]         : R9        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_G[5]         : R10       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R11       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R12       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R13       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R14       :        :                   :         : 7A        :                
VCCPD7A                      : R15       : power  :                   : 2.5V    : 7A        :                
NC                           : R16       :        :                   :         :           :                
VCCPD7B                      : R17       : power  :                   : 2.5V    : 7B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R18       :        :                   :         : 7C        :                
VCCPD7C                      : R19       : power  :                   : 2.5V    : 7C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R20       :        :                   :         : 8C        :                
VCCPD8C                      : R21       : power  :                   : 2.5V    : 8C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R22       :        :                   :         : 8B        :                
VCCPD8B                      : R23       : power  :                   : 2.5V    : 8B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R24       :        :                   :         : 8A        :                
VCCPD8A                      : R25       : power  :                   : 2.5V    : 8A        :                
NC                           : R26       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R27       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R28       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R29       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R30       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R31       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R32       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R33       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : R36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : R37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[3]         : R38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[3](n)      : R39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : T1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : T2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : T3        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : T4        :        :                   :         : QR1       :                
VCCR_R                       : T5        : power  :                   : 1.1V    :           :                
GND                          : T6        : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBR2                   : T7        : power  :                   : 1.1V    : QR2       :                
GND                          : T8        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_RX_LED_G[4]         : T9        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[5]         : T10       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCIO6C                      : T11       : power  :                   : 2.5V    : 6C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T12       :        :                   :         : 6A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T13       :        :                   :         : 6A        :                
VCC                          : T14       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T15       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T16       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T17       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T18       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T19       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T20       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T21       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T22       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T23       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T24       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : T25       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : T26       : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T27       :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T28       :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1C                      : T29       : power  :                   : 2.5V    : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T30       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T31       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : T32       : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBL2                   : T33       : power  :                   : 1.1V    : QL2       :                
GND                          : T34       : gnd    :                   :         :           :                
VCCR_L                       : T35       : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_HSM_TX_P[2]         : T36       : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_TX_P[2](n)      : T37       : output : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : T38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : T39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : U1        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : U2        :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : U3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : U4        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_USER_DIPSW[4]       : U5        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCH_GXBR2                   : U6        : power  :                   : 1.4V    : QR2       :                
VCCL_GXBR2                   : U7        : power  :                   : 1.1V    : QR2       :                
VCC                          : U8        : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U9        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_RX_LED_R[4]         : U10       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VREFB6CN0                    : U11       : power  :                   :         : 6C        :                
GND                          : U12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD6A                      : U13       : power  :                   : 2.5V    : 6A        :                
GND                          : U14       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U15       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U16       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U17       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U18       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U19       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U20       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U21       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U22       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U23       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U24       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : U25       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : U26       : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD1A                      : U27       : power  :                   : 2.5V    : 1A        :                
GND                          : U28       : gnd    :                   :         :           :                
VREFB1CN0                    : U29       : power  :                   :         : 1C        :                
GND                          : U30       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U31       :        :                   :         : 1C        :                
VCC                          : U32       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCL_GXBL2                   : U33       : power  :                   : 1.1V    : QL2       :                
VCCH_GXBL2                   : U34       : power  :                   : 1.4V    : QL2       :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : U36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : U37       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_HSM_RX_P[2]         : U38       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : Y              
TR4_SATA_HSM_RX_P[2](n)      : U39       : input  : 1.4-V PCML        :         : QL1       : N              
GND                          : V1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : V2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : V3        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : V4        :        :                   :         : QR1       :                
VCCT_R                       : V5        : power  :                   : 1.1V    :           :                
TR4_SATA_USER_DIPSW[5]       : V6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
GND                          : V7        : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V8        : power  :                   : 0.9V    :           :                
TR4_SATA_RX_LED_G[6]         : V9        : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[6]         : V10       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_G[7]         : V11       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_RX_LED_R[7]         : V12       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCIO6C                      : V13       : power  :                   : 2.5V    : 6C        :                
VCC                          : V14       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V15       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V16       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V17       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V18       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V19       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V20       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V21       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V22       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V23       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V24       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V25       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : V26       : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V27       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V28       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V29       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V30       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V31       :        :                   :         : 1C        :                
VCC                          : V32       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : V33       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V34       :        :                   :         : 1C        :                
VCCT_L                       : V35       : power  :                   : 1.1V    :           :                
GXB_NC                       : V36       :        :                   :         : QL1       :                
GXB_NC                       : V37       :        :                   :         : QL1       :                
GND                          : V38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : V39       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : W1        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_GND*                     : W2        :        :                   :         : QR1       :                
GND                          : W3        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : W4        : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SAS_SIDEBAND[5]          : W5        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SAS_SIDEBAND[4]          : W6        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_USER_DIPSW[6]       : W7        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_USER_DIPSW[7]       : W8        : input  : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCHIP_R                     : W9        : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W10       : gnd    :                   :         :           :                
TR4_SATA_TX_LED_G[6]         : W11       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
TR4_SATA_TX_LED_R[6]         : W12       : output : 2.5 V             :         : 6C        : Y              
VCCPD6C                      : W13       : power  :                   : 2.5V    : 6C        :                
GND                          : W14       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W15       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W16       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W17       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W18       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W19       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W20       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W21       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W22       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W23       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : W24       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : W25       : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W26       :        :                   :         : 1C        :                
VCCPD1C                      : W27       : power  :                   : 2.5V    : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W28       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W29       :        :                   :         : 1C        :                
~ALTERA_DATA0~ / RESERVED_INPUT : W30       : input  : 1.8 V             :         : 1C        : N              
VCCHIP_L                     : W31       : power  :                   : 0.9V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W32       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W33       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W34       :        :                   :         : 1C        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W35       :        :                   :         : 1C        :                
GND                          : W36       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : W37       : gnd    :                   :         :           :                
GXB_GND*                     : W38       :        :                   :         : QL1       :                
GXB_GND*                     : W39       :        :                   :         : QL1       :                
GND                          : Y1        : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : Y2        : gnd    :                   :         :           :                
GXB_NC                       : Y3        :        :                   :         : QR1       :                
GXB_NC                       : Y4        :        :                   :         : QR1       :                
VCCR_R                       : Y5        : power  :                   : 1.1V    :           :                
GND                          : Y6        : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBR1                   : Y7        : power  :                   : 1.1V    : QR1       :                
GND                          : Y8        : gnd    :                   :         :           :                
VCCHIP_R                     : Y9        : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCA_PLL_R2                  : Y10       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL_R2                  : Y11       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCPT                        : Y13       : power  :                   : 1.5V    :           :                
VCC                          : Y14       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y15       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : Y16       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y17       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : Y18       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y19       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : Y20       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y21       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : Y22       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y23       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : Y24       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y25       : gnd    :                   :         :           :                
VCCPD2C                      : Y26       : power  :                   : 2.5V    : 2C        :                
GND                          : Y27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCD_PLL_L2                  : Y28       : power  :                   : 0.9V    :           :                
VCCA_PLL_L2                  : Y29       : power  :                   : 2.5V    :           :                
GND                          : Y30       : gnd    :                   :         :           :                
VCCHIP_L                     : Y31       : power  :                   : 0.9V    :           :                
GND                          : Y32       : gnd    :                   :         :           :                
VCCL_GXBL1                   : Y33       : power  :                   : 1.1V    : QL1       :                
GND                          : Y34       : gnd    :                   :         :           :                
VCCR_L                       : Y35       : power  :                   : 1.1V    :           :                
GXB_NC                       : Y36       :        :                   :         : QL1       :                
GXB_NC                       : Y37       :        :                   :         : QL1       :                
GND                          : Y38       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : Y39       : gnd    :                   :         :           :                
