系統需求 : 
a. Quartus II 9.1 sp1
b. NIOS II IDE tools 9.1 sp1


此工具程式包含以下三個檔案 :
1. program_flash.bat
2. program_flash.pl
3. program_flash.sh
4. de4_board_date_portal.sof

請將要進行燒錄的相關檔案，複製到跟這四個檔案相同目錄下，
以方便後續燒錄動作的進行。



請執行 program_flash.bat
當出現以下畫面時，選擇需要的功能。
請注意，您的 DE4 是否已正確連接上電源以及 USB Cable，並且打開電源。

DE4 Development Kit Flash Program Tools.  ver : 1.0.0.0
************************   menu   ***********************************
  0) Program .sof and .elf to flash (include pfl option bit)
  1) Erase flash
  2) Program .sof file into the flash
  3) Program .elf file into the flash
  4) Program pfl option bit into the flash
  5) Program web page (ZIP file) into the flash
  6) Program Ethernet MAC address
  7) Readme File
*********************************************************************
Enter a number (D for Done):


輸入想要執行的功能代號，比方說 "1"，再按下 ENTER 按鍵，將執行相關的動作，
當輸入 "D" 時，會結束此程式。

功能描述如下;
0) Program .sof and .elf to flash (include pfl option bit)
	輸入 sof 以及 elf 檔名，並轉換成 flash 檔案進行燒錄的動作。
	注意，此動作將會自動產生 pfl option bit 並燒入 flash 中。

1) Erase flash
	將 flash 內容清除。

2) Program .sof file into the flash
	輸入要燒錄到 flash 的 sof 檔案名稱，請輸入完整檔名，附檔名 .sof 可以忽略，
	此工具將自動轉換 .sof 進入 .flash 檔案，並自動的燒入到 flash 中。
	注意，這將會自動產生 pfl option bit 並燒入 flash 中。

3) Program .elf file into the flash
	輸入要燒錄到 flash 的 elf 檔案名稱，請輸入完整檔名，附檔名 .elf 可以忽略，
	此工具將自動轉換 .elf 進入 .flash 檔案，並自動的燒入到 flash 中。

4) Program pfl option bit into the flash
	選擇此項目後，系統會將由 .sof 轉換成 .flash 檔案過程中，
	所產生的 pfl option bit 檔案，燒入到 flash 中，
	讓 DE4 板子上的 MAX-II 在啟動後，
	可以根據 pfl option bit 進行 configuration 動作。
	注意，若是您以執行過項目 (0) 或是 (1)，可以不需要執行此動作，
	因為以上選項將會幫您燒錄 pfl option bit 進入 flash 中。

5) Program web page (ZIP file) into the flash
	輸入要燒錄到 flash 的 zip 檔案名稱，請輸入完整檔名，附檔名 .zip 可以忽略，
	此工具將自動轉換 .zip 進入 .flash 檔案，並自動的燒入到 flash 中。
	
6) Program Ethernet MAC address
	選擇此項目之後後，系統會詢問您想燒入的 mac address，
	並在轉換後燒入到 flash 中。
	
7) Readme File
	開啟說明檔案
