% units default to ns %
RADIX DEC ;
START 0 ;
STOP 5185 ;
INTERVAL 5 ;
INPUTS clk ;
PATTERN
0 1 ;           % relative vector values %
% CLOCK ticks every 10 ns %
INPUTS reset_n;
PATTERN
0>    1
69>  0 ;
INPUTS clken;
PATTERN
0> 0
90>  1 ;
INPUTS phi_inc_i[31..0];
PATTERN
0> 429496730;
OUTPUTS fsin_o[13..0] fcos_o[13..0]; 