------------------------------------------------------------
TimeQuest Timing Analyzer Summary
------------------------------------------------------------

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.608
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.735
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.881
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.882
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.959
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.035
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.122
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.183
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.293
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.357
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.555
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.660
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'n/a'
Slack : 14.020
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'OSC_50_BANK3'
Slack : 16.045
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Setup 'OSC_50_BANK4'
Slack : 16.752
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.184
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.219
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.244
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.245
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'OSC_50_BANK3'
Slack : 0.253
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'OSC_50_BANK4'
Slack : 0.279
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.280
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.281
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.281
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.281
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.281
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.302
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.303
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.303
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Hold 'n/a'
Slack : 3.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.892
TNS   : -286.976

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.880
TNS   : -284.976

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.876
TNS   : -285.015

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.859
TNS   : -280.854

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.738
TNS   : -263.565

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.726
TNS   : -262.105

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.722
TNS   : -261.271

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.698
TNS   : -257.244

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -1.641
TNS   : -44.292

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -1.488
TNS   : -40.165

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -0.436
TNS   : -29.709

Type  : Slow 900mV 85C Model Recovery 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -0.274
TNS   : -16.198

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.158
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.360
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.345
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.529
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.554
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.569
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.578
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.585
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.744
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.784
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.786
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Removal 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.797
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.965
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.965
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.965
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.965
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.996
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.363
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.427
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.429
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.439
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.439
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.444
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.444
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.444
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.445
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.446
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.447
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK4'
Slack : 9.424
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 85C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK3'
Slack : 9.425
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.760
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.947
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.094
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.110
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.142
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.223
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.301
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.345
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.394
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.476
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.697
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.748
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'n/a'
Slack : 14.285
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'OSC_50_BANK3'
Slack : 16.213
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Setup 'OSC_50_BANK4'
Slack : 16.879
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.170
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.198
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.235
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.243
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'OSC_50_BANK3'
Slack : 0.244
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'OSC_50_BANK4'
Slack : 0.269
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.275
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.275
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.276
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.276
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.276
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.296
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.297
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.297
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Hold 'n/a'
Slack : 3.014
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.556
TNS   : -235.855

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.540
TNS   : -233.322

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.536
TNS   : -233.409

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.522
TNS   : -230.035

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.402
TNS   : -212.528

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.392
TNS   : -211.249

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.388
TNS   : -210.579

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : -1.366
TNS   : -206.831

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -1.304
TNS   : -35.208

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -1.158
TNS   : -31.266

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -0.191
TNS   : -9.686

Type  : Slow 900mV 0C Model Recovery 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : -0.035
TNS   : -0.957

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.016
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.213
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.104
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.290
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.306
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.324
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.331
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.338
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.501
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.531
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.532
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Removal 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.549
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.966
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.966
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.966
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.966
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.994
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.362
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.407
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.408
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.447
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.448
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.451
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.451
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.451
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.452
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.452
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.453
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.458
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK3'
Slack : 9.427
TNS   : 0.000

Type  : Slow 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK4'
Slack : 9.428
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.809
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 1.940
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.010
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.022
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.141
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.146
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.194
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.225
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.254
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.290
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.479
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.485
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'n/a'
Slack : 16.316
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'OSC_50_BANK3'
Slack : 17.666
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Setup 'OSC_50_BANK4'
Slack : 18.088
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.089
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.109
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.130
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'OSC_50_BANK3'
Slack : 0.138
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.139
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'OSC_50_BANK4'
Slack : 0.154
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.160
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.160
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.161
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.161
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.161
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.174
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.174
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.174
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Hold 'n/a'
Slack : 1.896
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.234
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.240
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.242
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.253
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.331
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.355
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.362
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.365
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 0.378
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 0.453
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.113
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Recovery 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.244
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.371
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 1.515
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.111
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.163
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.186
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.191
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.196
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 2.258
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.311
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.337
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.339
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Removal 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 2.344
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pma0|refclk0in[0]'
Slack : 1.980
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pma0|deserclock[0]'
Slack : 1.999
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.607
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.618
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.618
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.619
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.619
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|clkout'
Slack : 3.620
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.640
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|clkout'
Slack : 3.641
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g0|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g1|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g2|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g3|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g4|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g5|x|transmit_pcs0|localrefclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g6|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'g7|x|receive_pcs0|recoveredclk'
Slack : 4.000
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK3'
Slack : 9.356
TNS   : 0.000

Type  : Fast 900mV 0C Model Minimum Pulse Width 'OSC_50_BANK4'
Slack : 9.356
TNS   : 0.000

------------------------------------------------------------
